**Kosztorys ślepy**

**wymiany poszycia dachowego na budynku**

**Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Olsztynie przy ul. Towarowej 6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis prac** | **j.m.** | **Ilość** | **Uwagi** |
| **1** | Naprawa połaci dachowej(nacięcia pęcherzy, podgrzewanie, podklejanie zniszczonej papy, uszczelnienia) wym. 6m\*25m | m2 | 150 |  |
| **2** | Ułożenie nowej papy termozgrzewalnej SBS (wzmocnionej) gr. 5,2 mm wym. 37m\*19m. | m2 | 703 |  |
| **3** | Demontaż komina wentylacyjnego, reparacja poszycia, przygotowanie do ułożenia papy | szt. | 1 |  |
| **4** | Czyszczenie rynien wym. 2\*37mb + 24mb | m.b. | 98 |  |
| **5** | Usuniecie nierówności, renowacja tynków na kominach | m2 | 14,40 |  |
| **6** | Dwukrotne malowanie farba elewacyjną kominów | m2 | 14,40 |  |